Управление надзорной деятельности

**бюджетное дошкольное**

**образовательное учреждение**

**Сокольского муниципального округа**

**«Детский сад общеразвивающего вида № 11»**

**(БДОУ СМО «Детский сад № 11»)**

162139, Вологодская область,

г. Сокол, ул. Шатенево, д. 43а

Телефон: (817-33) 3-54-78

E-mail: [sokolsad11@yandex.ru](mailto:sokolsad11@yandex.ru)

ОКПО 41124524; ОГРН 1023502492419;

ИНН/КПП 3527008226/352701001

\_\_\_22.06.2023\_\_\_ № \_\_\_78\_\_\_

На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и профилактической работы

по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам

ИНФОРМАЦИЯ

по представлению об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 18.01.2023 г.

По выполнению представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные нарушения | Наименование выполненного мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Руководитель организации не обеспечил проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих исправное состояние указанных средств. (акт комплексных испытаний АПС и СОУЭ от 12.05.2022 г., составленный ООО «Вологодская домофонная компаний»). Нарушены требования п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведены комплексные испытания АПС и СОУЭ.  Выполнено 23.04.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 23.04.2023г. |
| 2 | Определение расчетной величины пожарного риска не соответствует установленным требованиям. «Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 г. № 1084; «Методике определения расчетной величины пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.06.2009 г. № 382. | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г. |
| 3 | Ширина эвакуационного выхода из коридора (помещения № 36 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 37 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г. |
| 4 | Ширина эвакуационного выхода из коридора (помещения № 24 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 34 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 5 | Ширина эвакуационного выхода из групповой (помещения № 34 на техническом плане), ведущего в раздевалку (помещение № 38 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 6 | Ширина эвакуационного выхода из раздевалке (помещения № 38 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 37 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 7 | Ширина эвакуационного выхода из групповой первой младшей группы (помещения № 50 на техническом плане), ведущего в раздевалку первой младшей группы (помещение № 48 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 8 | Ширина эвакуационного выхода из раздевалки первой младшей группы (помещения № 48 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 10 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 9 | Ширина эвакуационного выхода спортивного зала, ведущего в коридор (помещение № 10 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 10 | Ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из здания (помещение № 15 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 11 | Ширина эвакуационного выхода из групповой подготовительной группы (помещения № 1 на техническом плане), ведущего в раздевалку подготовительной группы (помещение № 7 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 12 | Ширина эвакуационного выхода из раздевалки подготовительной группы (помещения № 7 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 8 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 13 | Ширина эвакуационного выхода из групповой средней группы (помещения № 29 на техническом плане), ведущего в раздевалку средней группы (помещение № 25 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 14 | Ширина эвакуационного выхода из раздевалки средней группы (помещения № 25 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 8 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 15 | Ширина эвакуационного выхода из групповой второй младшей группы (помещения № 21 на техническом плане), ведущего в раздевалку второй младшей группы (помещение № 23 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 16 | Ширина эвакуационного выхода из раздевалки второй младшей группы (помещения № 23 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 10 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 17 | Ширина эвакуационного выхода из групповой старшей группы (помещения № 17 на техническом плане), ведущего в раздевалку старшей группы (помещение № 11 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 18 | Ширина эвакуационного выхода из раздевалки старшей группы (помещения № 11 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 10 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра). Нарушены требования ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее – СниП II-2-80). | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |
| 19 | Определение расчётной величины пожарного риска не соответствует установленным требованиям. | В БДОУ СМО «Детский сад № 11» проведен расчет пожарного риска.  Выполнено 8.06.2023г. | До 01.08.2023г.  Выполнено 08.06.2023г |

Приложение:

1. Копия протокола №29 инструментального обследования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании бюджетного дошкольного образовательного учреждения Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида №11», расположенного по адресу: 162139, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Шатенево 43а.
2. Копия Расчёта величины пожарного риска.

Заведующий М.В. Цыбина